# **2018年环境影响评价师《技术方法》试题专练(1)**

单项选择题

　　1、国家根据建设项目对环境的影响程度，按照《建设项目环境保护管理条例》的规定对建设项目的环境保护实行分类管理，建设项目对环境可能造成重大影响的，应当编制(　)

　　A.环境影响报告书

　　B.环境影响报告表

　　C.环境影响登记书

　　D.环境影响登记表

　　【正确答案】A

　　2、下列选项中不属于环境影响评价应遵循的基本技术原则的是(　)。

　　A.符合国家资源综合利用的政策

　　B.符合当地的政策和环境条件

　　C.符合国家土地利用的政策

　　D.与拟议规划或拟建项目的特点相结合

　　【正确答案】B

　　3、下列选项中不属于工程概况内容范围的是(　)

　　A.项目组成

　　B.物料与能源消耗定额

　　C.污染物排放总量建议指标

　　D.工程一般特征简介

　　【正确答案】C

　　4、下列选项中不属于总图布置方案分析内容的是(　)。

　　A.分析与处理工艺有关技术经济参数的合理性

　　B.根据气象、水文等自然条件分析工厂与车间布置的合理性

　　C.分析环境敏感点(保护目标)处置措施的可行性

　　D.分析厂区与周围的保护目标之间所定防护距离的安全性

　　【正确答案】A

　　5、某工厂年投人物料中的某污染物总量为10000t，进人副产物中的该污染物总量为1500t，被净化处理掉的该污染物总量为4000t，被分解转化的该污染物总量为500t，该污染物的排放量为1000t，则进入产品中的某污染物总量为(　)t。

　　A.1500

　　B.3000

　　C.6000

　　D.5500

　　【正确答案】B

　　6、污染型建设项目工程分析方法中的资料复用法只能在评价工作等级为(　)的建设项目工程分析中使用。

　　A.较高

　　B.三级

　　C.较低

　　D.—级

　　【正确答案】C

　　7、对于新建项目污染物排放量统计时应以(　)为核算单元，对于泄漏和放散量部分，原则上要求实测。

　　A.工段

　　B.车间或工段

　　C.车间

　　D.车间或单位

　　【正确答案】B

　　8、下列选项中不属于耗水量范畴的是(　)。

　　A.取水量

　　B.产品含水量

　　C.水处理用水量

　　D.间接冷却水系统补充水量

　　【正确答案】A

　　9、通过对同类工厂正常生产时无组织监控点进行现场监测，利用面源扩散模式反推而确定工厂的无组织排放量，这种方法是(　)。

　　A.物料衡算法

　　B.类比法

　　C.资料复用法

　　D.反推法

　　【正确答案】D